
Checklist: แบบสำรวจข้อมูลน้ำและระบบสำรอง (สำหรับทีมวิศวกรรม)

1. หมวดการใช้น้ำ (Water Consumption Audit)
เพื่อทราบยอดการใช้จริงและประเมินว่าต้องสำรองน้ำเท่าไหร่
· [ ] จุดใช้น้ำหลัก: ระบุตำแหน่งจุดใช้น้ำสำคัญทั้งหมด (Production Line, Boiler, Cooling Tower, ห้องน้ำ, โรงอาหาร)
· [ ] อัตราการใช้น้ำ (Daily Demand): รวบรวมข้อมูลหน่วยการใช้ (ม.³/วัน) ในแต่ละจุด
· [ ] จุดวิกฤต (Critical Points): ระบุว่าเครื่องจักรหรือกระบวนการใด "ขาดน้ำไม่ได้เลย" หากขาดจะเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ทันที

2. หมวดถังเก็บน้ำและระบบจ่าย (Storage & Distribution)
เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน
· [ ] ความจุถังสำรอง (Tank Capacity): ระบุจำนวนถังและปริมาตรรวมที่มี (ม.³)
· [ ] ระดับน้ำปลอดภัย (Safe Level): กำหนดระดับน้ำต่ำสุดที่ต้องเหลือไว้ในถังตลอดเวลา (Safety Stock)
· [ ] สภาพถังน้ำ: ตรวจสอบรอยรั่ว สนิม หรือสิ่งปนเปื้อนภายใน
· [ ] ระบบวัดระดับ: อุปกรณ์วัดระดับน้ำ (Level Sensor/Float switch) ทำงานปกติหรือไม่ และมีการแจ้งเตือน (Alarm) หรือไม่

3. หมวดระบบสำรองและทางเลือก (Backup & Emergency Sources)
เพื่อวางแผนเมื่อระบบหลักล้มเหลว
· [ ] แหล่งน้ำสำรองอื่น: มีบ่อพักน้ำฝน, บ่อบาดาล (ที่ถูกกฎหมาย), หรือแหล่งน้ำอื่นในพื้นที่หรือไม่?
· [ ] ความพร้อมของรถบรรทุกน้ำ: เช็คระยะเวลาเดินทางจากแหล่งน้ำภายนอกมาถึงโรงงาน (เพื่อคำนวณระยะเวลาที่เราต้องทนได้ด้วยน้ำในถัง)
· [ ] ระบบวาล์ว: ตรวจสอบว่าสามารถแยกโซนการใช้น้ำได้หรือไม่ (เช่น กรณีน้ำเหลือน้อย สามารถตัดน้ำในจุดที่ไม่สำคัญเพื่อส่งไปที่จุดวิกฤตได้)

4. หมวดระบบดับเพลิง (Fire Protection System) - สำคัญที่สุด
เพื่อความปลอดภัยตามกฎหมาย
· [ ] ปริมาณน้ำในถังดับเพลิง: ยืนยันว่าปริมาณน้ำสำรองเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้เสมอ (ห้ามนำน้ำส่วนนี้มาใช้ในกระบวนการผลิตเด็ดขาด)
· [ ] ระบบปั๊มน้ำ: ทดสอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ว่าพร้อมทำงานหากน้ำในระบบประปาขาดหายไป


5. หมวดการเฝ้าระวังและการบำรุงรักษา (Monitoring & Maintenance)
· [ ] ตารางตรวจเช็ค: มีการจดบันทึกระดับน้ำรายวัน/รายสัปดาห์หรือไม่?
· [ ] การทำความสะอาด: ระบุความถี่ในการล้างถังเก็บน้ำ
· [ ] จุดรั่วไหล: ตรวจสอบรอยรั่วตามท่อเมนและข้อต่อต่างๆ (เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์)


 ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับวิศวกร
· ทำแผนผัง (System Schematic): ผมแนะนำให้ทีมวิศวกรรมวาดภาพแผนผังทางเดินน้ำ (Water Flow Diagram) ตั้งแต่จุดรับน้ำเข้า ไปจนถึงจุดใช้งานจริง แผนผังนี้จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายมากว่า "ถ้าปิดวาล์วตรงนี้ จะกระทบตรงไหนบ้าง"
· ติดป้ายให้ชัด: ในหน้างานจริง ให้ติดป้ายที่วาล์วน้ำว่า "วาล์วฉุกเฉิน: ปิดเมื่อระบบน้ำขัดข้อง" เพื่อให้พนักงานทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างเข้าใจและปฏิบัติได้ทันทีครับ

